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因我单位工程施工需要，拟采购橡塑复合沥青混合料添加剂若干，现公开询价，具体要求如下：
一、工程名称：G345 启那线潘集段(K676+900-K677+150、K683+506-K684+548)路面修复养护工程
二、项目内容：
G345启那线潘集段路面修复养护工程，设计范围为(K676+900-K677+150、K683+506-K684+548)，长约1.292公里，现状为沥青混凝土路面，二级公路，设计时速60km/h。拟采购2吨橡塑复合沥青混合料添加剂用于项目施工。
三、质量要求：
1、标准条件（70℃,0.7MPa）70#沥青混合料+0.6%掺量动稳定度（次/mm）不得低于10000次/mm；
2、规格要求：绿色颗粒状、包装规格4±1kg/袋。
4、 最高限价：本项目采用单价报价，控制价17000元/吨（不含税）
5、 结算方式：供货结束，材料验收合格，双方办理结算，全额支付。
6、 报价形式：
清单报价清单附后，当询价人认为所报价格高于市场价或不具竞争力时可终止本次询价；
7、 资格要求
1.比选响应人须在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格、具有有效的营业执照；
2.提供报价产品的合格证或质检报告。
八、报价提交方式：
1、于2026年7月17日17:00时前将报价单邮寄送至指定地址；
2、于2026年7月17日17:00时前通过网络传送；
接收地址：淮南市谢家集区卧园路与沿河路交汇处淮南市锦路新型建材有限责任公司二楼
会议室；
接收人或收件人：魏纲，15755400474。
                                    
                                  询价单位：淮南市锦路新型建材
                                         有限责任公司
                                    日期：2026年7月14日
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第1项   企业营业执照及法定代表人身份证（格式自拟）

第2项  产品的合格证或质检报告（格式自拟）

第三项   清单报价表（见附表）
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